                   .:                     :,                                          
,:::::::: ::`      :::                   :::                                          
,:::::::: ::`      :::                   :::                                          
.,,:::,,, ::`.:,   ... .. .:,     .:. ..`... ..`   ..   .:,    .. ::  .::,     .:,`   
   ,::    :::::::  ::, :::::::  `:::::::.,:: :::  ::: .::::::  ::::: ::::::  .::::::  
   ,::    :::::::: ::, :::::::: ::::::::.,:: :::  ::: :::,:::, ::::: ::::::, :::::::: 
   ,::    :::  ::: ::, :::  :::`::.  :::.,::  ::,`::`:::   ::: :::  `::,`   :::   ::: 
   ,::    ::.  ::: ::, ::`  :::.::    ::.,::  :::::: ::::::::: ::`   :::::: ::::::::: 
   ,::    ::.  ::: ::, ::`  :::.::    ::.,::  .::::: ::::::::: ::`    ::::::::::::::: 
   ,::    ::.  ::: ::, ::`  ::: ::: `:::.,::   ::::  :::`  ,,, ::`  .::  :::.::.  ,,, 
   ,::    ::.  ::: ::, ::`  ::: ::::::::.,::   ::::   :::::::` ::`   ::::::: :::::::. 
   ,::    ::.  ::: ::, ::`  :::  :::::::`,::    ::.    :::::`  ::`   ::::::   :::::.  
                                ::,  ,::                               ``             
                                ::::::::                                              
                                 ::::::                                               
                                  `,,`


http://www.thingiverse.com/thing:3554470
Solenoidmachine Hit&Miss by The_M3chanic is licensed under the Creative Commons - Attribution license.
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

# Summary

Magnetspulen Dampfmaschine mit Drehzahlreglung.
Funktionsweise:
Über die Nockenscheibe drückt der Finger auf den "Zündungstaster" der die Magnetspule im richtigen Moment einschaltet und so die nötigen Steuerzeiten erzeugt.
Über den Fliehkraftregler wird über einen zusätzlichen Microtaster die "Zündung" Der Spule unterbrochen bis die Solldrehzahl wieder erreicht ist.
Die beiden Microtaster werden in reihe als Schließer mit der Spule und der Spannungsquelle (ca. 5-8V)verdrahtet. Der Microtaster der Fliehkraftreglung muss im Ruhezustand vom Regler gedrückt sein.
Schaltet man eine LED mit passendem Vorwiederstand parallel zur Spule leuchtet diese wärend der "Zündung".
An den Öffner Anschluss des Reglertasters kann man noch eine zweite LED schalten die bei unterbrechung der "Zündung" Signal gibt. So sieht man schön wie die Reglung arbeitet.
Das einstellen der Steuerzeiten und des Reglers sind etwas tricky. Nur wenn die Maschine super leichtgängig ist läuft sie einige Minuten. Läuft sie zu schwergängig zieht die Spule zu viel Strom und überhitzt schnell.
Für mehr Masse am Schwungrad kann man Kupferdraht oder Lötzinn einlegen, damit kann die Maschine noch langsamer laufen.


Liste Kaufteile:
2x Neodymmagnet 6x15x6
5x Kugellager 22x8x7 (fidget Spinner Lager)
1x Kugellager 13x5x3 (findet man oft in alten Festplatten)
4x Zylinderkopfschraube M2x10 DIN 912
20x Zylinderkopfschraube M3x8 DIN 912 A2 (darf zur befestigung des Zylinders nicht magnetisch sein)
2x Senkkopfschraube M3x8 DIN 7991
1x Zylinderstift Duchmesser 6x80 
2x Stahlkugeln Durchmesser 10
1x Druckfeder ca. Durchmesser 7x0,4
1x Schnipsgummi als Riemen

Kupferlackdraht Durchmesser 0,3 (Spulenraum gleichmäßig voll wickeln. Geht recht gut mit dem Akkuschrauber und der Wickelhilfe)
2x Microtaster 20x11,6x5 öffner/schließer
1x Schalter Ein/Aus
2x LED+Vorwiederstand

https://youtu.be/vaMnYxjWjXk

Parts

2x Neodyme magnet  6x15x6
5x Balbearing 22x8x7 
1x Ballbearing 13x5x3
4x Screw M2x10
20x Screw M3x8
2x Screw M3x8 countersunk
1x Pin D6x80
2x Steel Ball D10
spring ca. D7x0,4
Rubberband

Copper wire 0,3mm (Wrap the coil space fully)
2x Microswitch 20x11,6x5
1x Switch on off
2x 5mm LED+Resistor